|  |  |
| --- | --- |
| **I вар.**   1. 10010112 = (75)10 2. 15310 = (1001 1001)2 3. 29110 = (443)8 4. 4238 = (275)10 5. 1B116 = (433)10 6. 190510 = (771)16 7. 1B116 + 1118+ 1112 = (513)10 | **III вар.**   1. 10111012 = (93)10 2. 12010 = (111 1000)2 3. 34010 = (524)8 4. 7138 = (459)10 5. 5АF16 = (1 455)10 6. 209610 = (830)16 7. 17C16 + 3508+ 10102 = (622)10 |
| **II вар.**   1. 11011012 = (109)10 2. 10310 = (110 0111)2 3. 37710 = (571)8 4. 6468 = (422)10 5. 4AB16 = (1 195)10 6. 790110 = (1EDD)16 7. 65E16 + 5768+ 100112 = (2 031)10 | **IV вар.**   1. 10100102 = (82)10 2. 11310 = (111 0001)2 3. 30510 = (461)8 4. ~~8318 = (?)10~~ 5. 71D16 = (1 821)10 6. 199910 = (7CF)16 7. 14F16 + 4478+ 111002 = (658)10 |